Make Noise Morphagene ファームウェア MG155 アップデート方法

お持ちの Morphagene のシリアル番号が3511以上であれば、このアップデートは必要ありません。
電源投入時のリールおよびスプライス・アクティビティ・ウィンドウの色を確認してください。これらの色はファームウェアバージョンを示します。

mg155 Reel = Orange、Splice = Orange

お持ちの Morphagene が既にこれらの色でアップデート済みの場合、このアップデートは必要ありません。

このファームウェアは mg155.wav ファイルを使用して Morphagene にロードすることができます。手順は次のとおりです。

1.コンピューターまたはスマートフォンでオーディオファイルを開きます：mg155.wav

2. mg155.wav オーディオファイルの再生中に他のサウンド（電子メール/ IM アラート、通知、音楽、ビデオなど）の設定ががオフで、消音になっていることを確認します。コンピューターと携帯電話で Wi-F iと Bluetooth をオフにするには「機内モード」を使用します。

3. Morphagene から SD カードを取り出します。

4.再生デバイスの出力を Morphagene の Left Signal IN にパッチします。オーディオファイルを再生する装置で音量を80％にします。可能であれば、Morphagene の Left Signal OUT を見ていて下さい。

5. Morphagene の REC ボタンを押しながらシステムの電源を入れます。

6.電源投入後、スプライス・アクティビティ・ウィンドウは緑色になり、その他のウィンドウはすべてオフになります。 REC ボタンを放します。

7. mg155.wav オーディオファイルの再生を開始します。

8. Morphagene アクティビティ・ウィンドウがパターンで点滅し、正常にデータを受信している事を示します。それをモニターしている場合、Left Signal OUT は上昇する音を演奏します。

9.プロセスが終了すると Morphagene がすべてのライトを点滅させ上昇する音が止まります。

10.システムの電源を切ります。 Morphagene の スプライス・ボタンを押したままシステムの電源を入れます。緑色に点灯した スプライス・ウィンドウのみで起動します。スプライス・ボタンを放します。

11. バリ・スピード・コントロールをフルレンジで回し、反時計回りと完全時計回りにそれぞれ回し切ります。順序は関係ありません。これをやり終えたら、もう一度スプライスを押してから、システムをオフにして最後にオンにします。

12.電源投入時にリールおよびスプライス・アクティビティ・ウィンドウでウィンドウの色を確認します。これらの色はファームウェア・バージョンを示します：mg155 Reel = Orange、Splice = Orange

Morphagene は使用できるようになりました。 SDカードを Morphagene に戻します。

このプロセスに問題がある場合は、再生デバイスの音量を60％に戻してもう一度試してみてください。それでも問題が解決しない場合は、technical@makenoisemusic.com までご連絡ください。

チェンジログ

1.マイナーバグの修正
2.ユーザーが定義可能なファームウェア・オプション：MG155 を実行している Morphagene はマウントされた SD カードのルートディレクトリへ自動的に options.txt ファイルを作成（または変更）します。このファイルには、最後に使用されたオートレベル設定とリールが含まれています。MG155をインストールするとユーザー定義のファームウェア・オプションが追加されます。

これらのオプションによってロックされていないいくつかの新しい動作は次のとおりです。

- バリ・スピード・パラメータを 1V/Octave で制御
- オーディオレートでのフェイズ/ポジション・モジュレーション
- スムーズな ジーンウィンドウ処理

合計で9つのオプションがあります。 options.txt ファイルを使用するには、Morphagene から SD カードを取り出してコンピューターにマウントする必要があります。 options.txt ファイルに移動しテキスト・エディタークリックして開きます。

各オプションは、それぞれのテキスト行に表示され、オプション名、現在の設定（数値で表されます）、オプションを説明するコメントを含みます。例えば：

omod 0 //Organize option: 0 organize at end of gene, 1 organize immediately
(omod 0 //オーガナイズ・オプション：0  ジーンの最後にオーガナイズする、1 直ちにオーガナイズする)

オプション名は "omod”、現在の設定は0で、 "0"の設定は新しいスプライスに移動する前に Organize コントロールが ジーンの終了を待つことを意味し、 "1"の設定は直ちに新しいスプライスに移動します。

編集するには、番号0をリストアップされた値に変更するだけです（いくつかのオプションは2つで、いくつかは3つです）。ファイルを SD カードに保存してから、Morphagene の SD カードに再マウントします。

そこで上記の行を編集して次のように表示することができます：

omod 1 //Organize option: 0 organize at end of gene, 1 organize immediately
(omod 1 //オーガナイズ・オプション：0  ジーンの最後にオーガナイズする、1 直ちにオーガナイズする)

Morphagene がこのカードをマウントすると、オーガナイズ・ビヘイビアが変更されるので、オーガナイズは再生位置に関係なく直ちに読み込まれます。

オプション番号（太字の下を参照）のみを変更することが非常に重要です。 options.txtファイルの他のテキストは変更しないでください。

omod 1 //Organize option: 0 organize at end of gene, 1 organize immediately
(omod 1 //オーガナイズ・オプション：0  ジーンの最後にオーガナイズする、1 直ちにオーガナイズする)

SD カードごとに options.txt ファイルは1つのみです。いつでも Morphagene の異なるファームウェア設定が必要な場合は、それらの options.txt ファイルと異なる SD カードを使用する必要があります。

options は options.txt ファイルで簡単に説明されています。参考までに options.txt ファイルの内容の例を次に示します。

6 46345 0
//
// firmware version 155
//
// 0 option is default
vsop 0 ///Varispeed option: 0 bidirectional classic, 1 bidirectional 1 v/oct, 2 positive only - 1 v/oct.
inop 0 //Input option: 0 record SOS mix, 1 record input only
pmin 0 //Phase/position modulation: 0 no phase modulation, 1 phase playback modulation on right signal input when no signal on left input
omod 0 //Organize option: 0 organize at end of gene, 1 organize immediately
gnsm 0 //Gene smooth: 0 classic, 1 smooth gene window
rsop 0 //Record option: 0 record + splice = record new splice, record = record current splice; 1 record + splice = record current splice, record = record new splice
pmod 0 //Play option: 0 classic, 1 momentary, 2 trigger loop
ckop 0 //Clock control option: 0 hybrid gene shift time stretch, 1 gene shift only, 2 time stretch only
cvop 0 //CV out: 0 envelope follow, 1 ramp gene

6 46345 0
//
// ファームウェア・バージョン 155
//
// 0 オプションは初期設定
vsop 0 ///バリ・スピード・オプション: 0 双方向クラシック, 1 双方向 1 v/oct, 2 ポジティブのみ 1 v/oct.
inop 0 //入力オプション: 0 レコード SOS ミックス, 1 レコード入力のみ
pmin 0 //フェーズ/ポジション・モジュレーション: 0 フェーズ・モジュレーションしない, 1 Left Signal IN に信号の入力が無い時は、Right Signal IN の信号でフェイズ・プレイバック・モジュレーションする
omod 0 //オーガナイズ・オプション: 0 ジーンの最後にオーガナイズする, 1 直ちにオーガナイズする
gnsm 0 //ジーン・スムース: 0 クラシック, 1 スムース・ジーン・ウィンドウ
rsop 0 //レコード・オプション: 0 レコード + スプライス = 新しいスプライスをレコードする、レコード = 現在のスプライスをレコードする、 1 レコード + スプライス = 現在のスプライスをレコードする、レコード = 新しいスプライスをレコードする
pmod 0 //再生オプション: 0 クラシック, 1 モメンタリー, 2 トリガー・ループ
ckop 0 //クロック・コントロール・オプション: 0 ハイブリッド・ジーンシフト・タイムストレッチ, 1 ジーン・シフトのみ, 2 タイム・ストレッチのみ
cvop 0 //CV 出力: 0 エンベロープ・フォロワー, 1 ランプ・ジーン

これらのオプションの編集と詳細な使用の手順については、
http://makenoisemusic.com/manuals/morphagene-manual.pdf のマニュアルと
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0jGFC0FWQsi2WJfiPdQRRr7qYNAeM9IF の動画再生リストをご覧ください。